PCBNEW-BOARD Version 1 date lun. 24 oct. 2011 08:23:17 CEST

# Created by Pcbnew(2010-03-14)-final

$GENERAL
LayerCount 2
Ly 1FFF8001
EnabledLayers 10AA8001
Links 80
NoConn 80
Di 15424 7925 83076 62076
Ndraw 7
Ntrack 0
Nzone 0
BoardThickness 630
Nmodule 25
Nnets 35
$EndGENERAL

$SHEETDESCR
Sheet A4 11700 8267
Title ""
Date "24 oct 2011"
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndSHEETDESCR

$SETUP
InternalUnit 0.000100 INCH
ZoneGridSize 250
Layers 2
Layer[0] Dessous signal
Layer[15] Dessus signal
TrackWidth 80
TrackClearence 100
ZoneClearence 200
TrackMinWidth 80
DrawSegmWidth 150
EdgeSegmWidth 150
ViaSize 350
ViaDrill 250
ViaMinSize 350
ViaMinDrill 200
MicroViaSize 200
MicroViaDrill 50
MicroViasAllowed 0
MicroViaMinSize 200
MicroViaMinDrill 50
TextPcbWidth 120
TextPcbSize 600 800
EdgeModWidth 150
TextModSize 600 600
TextModWidth 120
PadSize 600 600
PadDrill 320
Pad2MaskClearance 100
AuxiliaryAxisOrg 0 0
$EndSETUP

$EQUIPOT
Na 0 ""
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 1 "+12V"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 2 "GNDPWR"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 3 "N-000001"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 4 "N-000002"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 5 "N-000003"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 6 "N-000004"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 7 "N-000005"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 8 "N-000006"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 9 "N-000007"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 10 "N-000008"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 11 "N-000009"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 12 "N-000010"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 13 "N-000011"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 14 "N-000014"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 15 "N-000015"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 16 "N-000016"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 17 "N-000017"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 18 "N-000018"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 19 "N-000019"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 20 "N-000020"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 21 "N-000021"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 22 "N-000022"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 23 "N-000023"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 24 "N-000024"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 25 "N-000025"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 26 "N-000026"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 27 "N-000027"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 28 "N-000028"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 29 "N-000029"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 30 "N-000030"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 31 "N-000031"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 32 "N-000032"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 33 "N-000033"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 34 "N-000034"
St ~
$EndEQUIPOT
$NCLASS
Name "Default"
Desc "Ceci est la Netclass par défaut"
Clearance 100
TrackWidth 80
ViaDia 350
ViaDrill 250
uViaDia 200
uViaDrill 50
AddNet ""
AddNet "+12V"
AddNet "GNDPWR"
AddNet "N-000001"
AddNet "N-000002"
AddNet "N-000003"
AddNet "N-000004"
AddNet "N-000005"
AddNet "N-000006"
AddNet "N-000007"
AddNet "N-000008"
AddNet "N-000009"
AddNet "N-000010"
AddNet "N-000011"
AddNet "N-000014"
AddNet "N-000015"
AddNet "N-000016"
AddNet "N-000017"
AddNet "N-000018"
AddNet "N-000019"
AddNet "N-000020"
AddNet "N-000021"
AddNet "N-000022"
AddNet "N-000023"
AddNet "N-000024"
AddNet "N-000025"
AddNet "N-000026"
AddNet "N-000027"
AddNet "N-000028"
AddNet "N-000029"
AddNet "N-000030"
AddNet "N-000031"
AddNet "N-000032"
AddNet "N-000033"
AddNet "N-000034"
$EndNCLASS
$MODULE 1pin
Po 30500 24500 2700 15 00200000 4EA1D230 ~P
Li 1pin
Cd module 1 pin (ou trou mecanique de percage)
Kw DEV
Sc 4EA1D230
AR /4E010D45
Op A A 0
T0 0 -1200 400 400 2700 100 N V 21 N"Pin3"
T1 0 1100 400 400 2700 100 N I 21 N"+5V"
DC 0 0 0 -900 150 21
$PAD
Sh "1" C 1600 1600 0 0 2700
Dr 1200 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po 0 0
$EndPAD
$EndMODULE  1pin
$MODULE C1V5
Po 18500 35000 2700 15 3E070CF4 4EA1D231 ~P
Li C1V5
Cd Condensateur e = 1 pas
Kw C
Sc 4EA1D231
AR /4DECCAE6
Op A A 0
T0 0 -499 300 300 2700 50 N V 21 N"CP2"
T1 0 500 300 250 2700 50 N V 21 N"100micF"
T2 -900 0 300 300 2700 75 N V 21 N"+"
DC 0 0 50 -1000 50 21
$PAD
Sh "1" R 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po -500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 500 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/c_vert_c1v5.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C1V5
$MODULE C1V5
Po 27500 38000 2700 15 3E070CF4 4EA1D233 ~P
Li C1V5
Cd Condensateur e = 1 pas
Kw C
Sc 4EA1D233
AR /4DF0FB23
Op A A 0
T0 0 -499 300 300 2700 50 N V 21 N"CP1"
T1 0 500 300 250 2700 50 N V 21 N"100micF"
T2 -900 0 300 300 2700 75 N V 21 N"+"
DC 0 0 50 -1000 50 21
$PAD
Sh "1" R 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 17 "N-000017"
Po -500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 500 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/c_vert_c1v5.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C1V5
$MODULE C2
Po 19500 36500 0 15 00200000 4EA1D234 ~P
Li C2
Cd Condensateur = 2 pas
Kw C
Sc 4EA1D234
AR /4E0106C4
Op 0 0 0
T0 0 0 400 400 0 80 N V 21 N"C3"
T1 0 0 400 400 0 80 N I 21 N"22nF"
DS -1400 -400 1400 -400 120 21
DS 1400 -400 1400 400 120 21
DS 1400 400 -1400 400 120 21
DS -1400 400 -1400 -400 120 21
DS -1400 -200 -1200 -400 120 21
$PAD
Sh "1" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 0
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/capa_2pas_5x5mm.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C2
$MODULE C2
Po 18000 26500 2700 15 00200000 4EA1D236 ~P
Li C2
Cd Condensateur = 2 pas
Kw C
Sc 4EA1D236
AR /4DECCA76
Op A A 0
T0 0 0 400 400 2700 80 N V 21 N"C2"
T1 0 0 400 400 2700 80 N I 21 N"100nF"
DS -1400 -400 1400 -400 120 21
DS 1400 -400 1400 400 120 21
DS 1400 400 -1400 400 120 21
DS -1400 400 -1400 -400 120 21
DS -1400 -200 -1200 -400 120 21
$PAD
Sh "1" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/capa_2pas_5x5mm.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C2
$MODULE C2
Po 27500 39500 900 15 00200000 4EA1D238 ~P
Li C2
Cd Condensateur = 2 pas
Kw C
Sc 4EA1D238
AR /4DECCA55
Op A A 0
T0 0 0 400 400 900 80 N V 21 N"C1"
T1 0 0 400 400 900 80 N I 21 N"100nF"
DS -1400 -400 1400 -400 120 21
DS 1400 -400 1400 400 120 21
DS 1400 400 -1400 400 120 21
DS -1400 400 -1400 -400 120 21
DS -1400 -200 -1200 -400 120 21
$PAD
Sh "1" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 17 "N-000017"
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 1000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/capa_2pas_5x5mm.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  C2
$MODULE D4
Po 22000 33500 2700 15 00200000 4EA1D239 ~P
Li D4
Cd Diode 4 pas
Kw DIODE DEV
Sc 4EA1D239
AR /4DF0FBFD
Op A A 0
T0 0 0 500 400 2700 80 N V 21 N"D1"
T1 0 0 500 400 2700 80 N I 21 N"1N4001"
DS -1500 -500 1500 -500 120 21
DS 1500 -500 1500 500 120 21
DS 1500 500 -1500 500 120 21
DS -1500 500 -1500 -500 120 21
DS 1250 -500 1250 500 120 21
DS 1000 500 1000 -500 120 21
DS -1500 0 -2000 0 120 21
DS 1500 0 2000 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 700 700 0 0 2700
Dr 400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "+12V"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 700 700 0 0 2700
Dr 400 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 17 "N-000017"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/diode.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  D4
$MODULE DIP-16__300
Po 33500 21000 900 15 00200000 4EA1D23A ~P
Li DIP-16__300
Cd 16 pins DIL package, round pads
Kw DIL
Sc 4EA1D23A
AR /4EA1204E
Op A A 0
T0 -2500 -500 600 450 900 113 N V 21 N"CI3"
T1 1000 500 600 450 900 113 N V 21 N"CDE_MOTEUR_L293D"
DS -4500 -500 -4500 -500 150 21
DS -4500 -500 -4000 -500 150 21
DS -4000 -500 -4000 500 150 21
DS -4000 500 -4500 500 150 21
DS -4500 -1000 4500 -1000 150 21
DS 4500 -1000 4500 1000 150 21
DS 4500 1000 -4500 1000 150 21
DS -4500 1000 -4500 -1000 150 21
$PAD
Sh "1" R 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 9 "N-000007"
Po -3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 30 "N-000030"
Po -2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "N-000006"
Po -1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po -500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 7 "N-000005"
Po 1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "N-000003"
Po 2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po 3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 9 "N-000007"
Po 3500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 29 "N-000029"
Po 2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 23 "N-000023"
Po 1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po -500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 22 "N-000022"
Po -1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "N-000002"
Po -2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 550 550 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po -3500 -1500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "dil/dil_16.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  DIP-16__300
$MODULE DIP-16__300
Po 25000 23500 2700 15 00200000 4EA1D23C ~P
Li DIP-16__300
Cd 16 pins DIL package, round pads
Kw DIL
Sc 4EA1D23C
AR /4EA120A4
Op A A 0
T0 -2500 -500 600 450 2700 113 N V 21 N"CI2"
T1 1000 500 600 450 2700 113 N V 21 N"ULN_2003"
DS -4500 -500 -4500 -500 150 21
DS -4500 -500 -4000 -500 150 21
DS -4000 -500 -4000 500 150 21
DS -4000 500 -4500 500 150 21
DS -4500 -1000 4500 -1000 150 21
DS 4500 -1000 4500 1000 150 21
DS 4500 1000 -4500 1000 150 21
DS -4500 1000 -4500 -1000 150 21
$PAD
Sh "1" R 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 30 "N-000030"
Po -3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "N-000003"
Po -2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 29 "N-000029"
Po -1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "N-000002"
Po -500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 28 "N-000028"
Po 500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "N-000001"
Po 1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 6 "N-000004"
Po 2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po 3500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 13 "N-000011"
Po 2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 24 "N-000024"
Po 1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 25 "N-000025"
Po 500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 12 "N-000010"
Po -500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 26 "N-000026"
Po -1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 11 "N-000009"
Po -2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 10 "N-000008"
Po -3500 -1500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "dil/dil_16.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  DIP-16__300
$MODULE DIP-20__300
Po 29500 31000 2700 15 00200000 4EA1D23D ~P
Li DIP-20__300
Cd 20 pins DIL package, round pads
Kw DIL
Sc 4EA1D23D
AR /4EA120F1
Op A A 0
T0 -3500 -500 700 450 2700 113 N V 21 N"CI1"
T1 2500 500 700 450 2700 113 N V 21 N"PICAXE_20M"
DS -5500 -500 -5000 -500 150 21
DS -5000 -500 -5000 500 150 21
DS -5000 500 -5500 500 150 21
DS -5500 -1000 5500 -1000 150 21
DS 5500 -1000 5500 1000 150 21
DS 5500 1000 -5500 1000 150 21
DS -5500 1000 -5500 -1000 150 21
$PAD
Sh "1" R 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po -4500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 19 "N-000019"
Po -3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 31 "N-000031"
Po -2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 16 "N-000016"
Po -1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "N-000032"
Po -500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 15 "N-000015"
Po 500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 33 "N-000033"
Po 1500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 14 "N-000014"
Po 2500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 34 "N-000034"
Po 3500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 27 "N-000027"
Po 4500 1500
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 6 "N-000004"
Po 4500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "N-000001"
Po 3500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 28 "N-000028"
Po 2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "N-000002"
Po 1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 29 "N-000029"
Po 500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "N-000003"
Po -500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "17" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 30 "N-000030"
Po -1500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "18" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 9 "N-000007"
Po -2500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "19" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 21 "N-000021"
Po -3500 -1500
$EndPAD
$PAD
Sh "20" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po -4500 -1500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "dil/dil_20.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  DIP-20__300
$MODULE he10-10d
Po 35500 14500 900 15 00200000 4EA1D23E ~P
Li he10-10d
Cd Connecteur HE10 10 contacts droit
Kw CONN HE10
Sc 4EA1D23E
AR /4EA10EE6
Op A A 0
T0 -2400 -2300 700 700 900 120 N V 21 N"Conn3"
T1 2400 2300 700 700 900 120 N V 21 N"CONN_5BR"
DS 6300 -1700 6300 1700 120 21
DS 6300 1700 -6300 1700 120 21
DS -6300 -1700 6300 -1700 120 21
DS -3500 1400 -3500 -1400 120 21
DS 3500 1400 3500 -1400 120 21
DS -1000 1700 -1000 1400 120 21
DS -1000 1400 -3500 1400 120 21
DS -3500 -1400 3500 -1400 120 21
DS 3500 1400 1000 1400 120 21
DS 1000 1400 1000 1700 120 21
DS -6300 1700 -6300 -1700 120 21
DS -2600 500 -3100 200 120 21
DS -3100 200 -3100 800 120 21
DS -3100 800 -2600 500 120 21
$PAD
Sh "" C 2150 2150 0 0 900
Dr 1060 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -5500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "" C 2150 2150 0 0 900
Dr 1060 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 5500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po -2000 500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 7 "N-000005"
Po -2000 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 8 "N-000006"
Po -1000 500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 22 "N-000022"
Po -1000 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 23 "N-000023"
Po 0 500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 0 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1000 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2000 500
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2000 -500
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "conn_HExx/he10_10.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  he10-10d
$MODULE he10-16d
Po 26500 17000 900 15 00200000 4EA1D23F ~P
Li he10-16d
Cd Connecteur HE10 16 contacts droit
Kw CONN HE10
Sc 4EA1D23F
AR /4E043E3B
Op A A 0
T0 -2200 -2400 700 700 900 120 N V 21 N"Conn2"
T1 5000 2400 700 700 900 120 N V 21 N"CONN_8BR"
DS -1000 1700 -1000 1400 120 21
DS -1000 1400 -5000 1400 120 21
DS -5000 1400 -5000 -1400 120 21
DS -5000 -1400 5000 -1400 120 21
DS 5000 -1400 5000 1400 120 21
DS 5000 1400 1000 1400 120 21
DS 1000 1400 1000 1700 120 21
DS -7800 1700 -7800 -1700 120 21
DS -7800 -1700 7800 -1700 120 21
DS 7800 -1700 7800 1700 120 21
DS 7800 1700 -7800 1700 120 21
DS -4100 500 -4600 200 120 21
DS -4600 200 -4600 800 120 21
DS -4600 800 -4100 500 120 21
$PAD
Sh "0" C 2150 2150 0 0 900
Dr 1060 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po -7000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "0" C 2150 2150 0 0 900
Dr 1060 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po 7000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 10 "N-000008"
Po -3500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 11 "N-000009"
Po -3500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 26 "N-000026"
Po -2500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 12 "N-000010"
Po -2500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 25 "N-000025"
Po -1500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 24 "N-000024"
Po -1500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 13 "N-000011"
Po -500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 3500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 600 600 0 0 900
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 3500 -500
$EndPAD
$EndMODULE  he10-16d
$MODULE he10-16d
Po 40000 31000 2700 15 00200000 4EA1D241 ~P
Li he10-16d
Cd Connecteur HE10 16 contacts droit
Kw CONN HE10
Sc 4EA1D241
AR /4E011254
Op A A 0
T0 -2200 -2400 700 700 2700 120 N V 21 N"Conn1"
T1 5000 2400 700 700 2700 120 N V 21 N"CONN_8BR"
DS -1000 1700 -1000 1400 120 21
DS -1000 1400 -5000 1400 120 21
DS -5000 1400 -5000 -1400 120 21
DS -5000 -1400 5000 -1400 120 21
DS 5000 -1400 5000 1400 120 21
DS 5000 1400 1000 1400 120 21
DS 1000 1400 1000 1700 120 21
DS -7800 1700 -7800 -1700 120 21
DS -7800 -1700 7800 -1700 120 21
DS 7800 -1700 7800 1700 120 21
DS 7800 1700 -7800 1700 120 21
DS -4100 500 -4600 200 120 21
DS -4600 200 -4600 800 120 21
DS -4600 800 -4100 500 120 21
$PAD
Sh "0" C 2150 2150 0 0 2700
Dr 1060 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 27 "N-000027"
Po -7000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "0" C 2150 2150 0 0 2700
Dr 1060 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 27 "N-000027"
Po 7000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 34 "N-000034"
Po -3500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 14 "N-000014"
Po -3500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 33 "N-000033"
Po -2500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 15 "N-000015"
Po -2500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "5" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "N-000032"
Po -1500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "6" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 16 "N-000016"
Po -1500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "7" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 31 "N-000031"
Po -500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "8" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po -500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "9" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "10" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "11" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "12" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 1500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "13" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "14" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 2500 -500
$EndPAD
$PAD
Sh "15" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 3500 500
$EndPAD
$PAD
Sh "16" C 600 600 0 0 2700
Dr 360 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
Po 3500 -500
$EndPAD
$EndMODULE  he10-16d
$MODULE LM78XX
Po 23500 35000 2700 15 00200000 4EA1D242 ~P
Li LM78XX
Cd Regulateur TO220 serie LM78xx
Kw TR TO220
Sc 4EA1D242
AR /4E086FE1
Op A A 0
T0 3000 0 600 400 3600 80 N V 21 N"CI4"
T1 4200 50 600 400 3600 80 N V 21 N"LM7805"
DS 0 -1000 2000 -1000 120 21
DS 0 0 2000 0 120 21
DS 0 1000 2000 1000 120 21
DS 2000 -1500 2000 2000 120 21
DS 2000 2000 8000 2000 120 21
DS 8000 2000 8000 -2000 120 21
DS 2000 -1500 2000 -2000 120 21
DS 5000 1500 5000 -2000 120 21
DS 5000 1500 5000 2000 120 21
DS 2000 -2000 8000 -2000 120 21
$PAD
Sh "4" R 3500 3500 0 0 2700
Dr 1200 0 0
At STD N 00F0FFFF
Ne 0 ""
Po 6500 0
$EndPAD
$PAD
Sh "VI" C 700 700 0 0 2700
Dr 450 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 17 "N-000017"
Po 0 -1000
$EndPAD
$PAD
Sh "GND" R 700 700 0 0 2700
Dr 450 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "VO" C 700 700 0 0 2700
Dr 450 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 18 "N-000018"
Po 0 1000
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/to220_horiz.wrl"
Sc 1.000000 1.000000 1.000000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  LM78XX
$MODULE R4
Po 35500 34000 2700 15 00200000 4EA1D243 ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D243
AR /4E01091B
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R10"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 31 "N-000031"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 44500 33000 2700 15 00200000 4EA1D245 ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D245
AR /4E010912
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R9"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 16 "N-000016"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 34000 31000 2700 15 00200000 4EA1D247 ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D247
AR /4E0108FD
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R8"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 32 "N-000032"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 45000 30000 2700 15 00200000 4EA1D249 ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D249
AR /4E0108F6
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R7"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 15 "N-000015"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 25000 33000 2700 15 00200000 4EA1D24B ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D24B
AR /4E0108E9
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R6"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 33 "N-000033"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 44500 27000 2700 15 00200000 4EA1D24D ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D24D
AR /4E0108E1
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R5"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 14 "N-000014"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 35500 27000 2700 15 00200000 4EA1D24F ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D24F
AR /4E0108CF
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R4"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 34 "N-000034"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 38000 22000 2700 15 00200000 4EA1D251 ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D251
AR /4E010897
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R3"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 27 "N-000027"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 22000 29000 900 15 00200000 4EA1D253 ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D253
AR /4DF9B07A
Op A A 0
T0 0 0 550 500 900 80 N V 21 N"R2"
T1 0 0 550 500 900 80 N I 21 N"10k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 20 "N-000020"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 900
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE R4
Po 25000 29000 2700 15 00200000 4EA1D255 ~P
Li R4
Cd Resitance 4 pas
Kw R
Sc 4EA1D255
AR /4DF9AFF8
Op A A 0
T0 0 0 550 500 2700 80 N V 21 N"R1"
T1 0 0 550 500 2700 80 N I 21 N"22k"
DS -2000 0 -1600 0 120 21
DS -1600 0 -1600 -400 120 21
DS -1600 -400 1600 -400 120 21
DS 1600 -400 1600 400 120 21
DS 1600 400 -1600 400 120 21
DS -1600 400 -1600 0 120 21
DS -1600 -200 -1400 -400 120 21
DS 2000 0 1600 0 120 21
$PAD
Sh "1" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 20 "N-000020"
Po -2000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 600 600 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 19 "N-000019"
Po 2000 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "discret/resistor.wrl"
Sc 0.400000 0.400000 0.400000
Of 0.000000 0.000000 0.000000
Ro 0.000000 0.000000 0.000000
$EndSHAPE3D
$EndMODULE  R4
$MODULE SIL-3
Po 23000 31000 2700 15 00200000 4EA1D256 ~P
Li SIL-3
Cd Connecteur 3 pins
Kw CONN DEV
Sc 4EA1D256
AR /4DF9B8E6
Op A A 0
T0 0 -1000 705 424 2700 106 N V 21 N"jack1"
T1 0 -1000 600 400 2700 100 N I 21 N"STEREO_FEM"
DS -1500 500 -1500 -500 120 21
DS -1500 -500 1500 -500 120 21
DS 1500 -500 1500 500 120 21
DS 1500 500 -1500 500 120 21
DS -500 -500 -500 500 120 21
$PAD
Sh "1" R 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 21 "N-000021"
Po -1000 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 20 "N-000020"
Po 0 0
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 550 550 0 0 2700
Dr 320 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 2 "GNDPWR"
Po 1000 0
$EndPAD
$EndMODULE  SIL-3
$DRAWSEGMENT
Po 0 31000 62000 31000 37500 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 83000 62000 31000 62000 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 83000 37500 83000 62000 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 31000 37500 83000 37500 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 15500 10000 16000 10000 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 15500 14000 15500 13000 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 15500 14500 15500 13000 150
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$TRACK
$EndTRACK
$ZONE
$EndZONE
$EndBOARD
